#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ARM.CMSIS.5.6.0.CMSISOoDriverJjUSARTJjCustom=true
ARM.CMSIS.5.6.0.IPParameters=CMSISOoDriverJjUSARTJjCustom
ARM.CMSIS.5.6.0_SwParameter=CMSISOoDriverJjUSARTJjCustom\:true;
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Show All
KeepUserPlacement=true
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IP3=USART2
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F411R(C-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC13-ANTI_TAMP
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PB3
Mcu.Pin11=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin3=PH0 - OSC_IN
Mcu.Pin4=PH1 - OSC_OUT
Mcu.Pin5=PA2
Mcu.Pin6=PA3
Mcu.Pin7=PA5
Mcu.Pin8=PA13
Mcu.Pin9=PA14
Mcu.PinsNb=12
Mcu.ThirdParty0=ARM.CMSIS.5.6.0
Mcu.ThirdPartyNb=1
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F411RETx
MxCube.Version=5.6.0
MxDb.Version=DB.5.0.60
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_0
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=TMS
PA13.Locked=true
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=TCK
PA14.Locked=true
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=USART_TX
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=USART_RX
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=LD2 [Green Led]
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=SWO
PB3.Locked=true
PB3.Signal=SYS_JTDO-SWO
PC13-ANTI_TAMP.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PC13-ANTI_TAMP.GPIO_Label=B1 [Blue PushButton]
PC13-ANTI_TAMP.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PC13-ANTI_TAMP.Locked=true
PC13-ANTI_TAMP.Signal=GPXTI13
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PH0\ -\ OSC_IN.Locked=true
PH0\ -\ OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1\ -\ OSC_OUT.Locked=true
PH1\ -\ OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F411RETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.25.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x00
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=false
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=stm32f411cube.ioc
ProjectManager.ProjectName=stm32f411cube
ProjectManager.StackSize=0x00
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-LL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-LL-false,3-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-LL-true
RCC.48MHZClocksFreq_Value=96000000
RCC.AHBFreq_Value=96000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=96000000
RCC.APB2Freq_Value=96000000
RCC.APB2TimFreq_Value=96000000
RCC.CortexFreq_Value=96000000
RCC.EthernetFreq_Value=96000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=96000000
RCC.FLatency-AdvancedSettings=FLASH_LATENCY_3
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=96000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=96000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FLatency-AdvancedSettings,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLN,PLLP,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOInputMFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=96000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLN=384
RCC.PLLP=RCC_PLLP_DIV4
RCC.PLLQCLKFreq_Value=96000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=96000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1000000
RCC.VCOInputMFreq_Value=1000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=384000000
RCC.VcooutputI2S=96000000
SH.GPXTI13.0=GPIO_EXTI13
SH.GPXTI13.ConfNb=1
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=NUCLEO-F411RE
boardIOC=true
